Bài tập 1 : Nhấp nháy led PC12 ở tần số 1Hz ( 500ms sáng, 500 ms tắt)

Bài 2 : Nháy đồng thời 2 led. Led ở chân PC13 tần số 1hz pc14 tần số 5hz

Bài 3 : Nhấn nút trên PA0 thì đèn trên chân PC13 bật , nhấn nữa đèn tắt

Bài 4 : có 1 nút nhấn điều khiển 2 đèn, nhấn lần 1 đèn 1 nháy 5hz, nhấn lần 2 đèn 2 nháy 1hz, nhấn lần 3 tắt cả 2